Aanvraag/bestelling L-haken & J-haken

Klantgegevens:

Klantnaam :Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Debiteurnummer :Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Contactpersoon :Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Telefoonnummer :Klik hier als u tekst wilt invoeren.

E-mail :Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Faxnummer :Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Aanvraag : Uw aanvraag referentie

Bestelling : Offertenr. NES

 : Uw order referentie

J-haken

Aantal : Voer aantal in stuks (minimale afname 100 stuks)

Uitvoering : [ ] RVS A2 [ ]  Vuurverzinkt

Maatvoering (binnenmaten) : A = Klik hier mm (Standaard M7x50mm)\*

 B = Klik hier mm

 C = Klik hier mm (Standaard 20mm)\*

 <o = Klik hier 0 (Standaard 220 )\*

**\*Alleen invullen indien u van de standaard wenst af te wijken !**



L-haken

Aantal : Voer aantal in stuks (minimale afname 100 stuks)

Uitvoering : [ ] RVS A2 [ ]  Vuurverzinkt

Maatvoering (binnenmaten) : A = Klik hier mm (Standaard M7x50mm)\*

 B = Klik hier mm

 C = Klik hier mm

 D = Klik hier mm (Standaard 20mm)\*

**\*Alleen invullen indien u van de standaard wenst af te wijken !**

L- en J-haken worden standaard uitgevoerd in M7, bijpassende bouwmoeren worden gratis meegeleverd.

L- en J-haken worden op bestelling geproduceerd. Prijs en levertijd zijn afhankelijk van de door u aangegeven hoeveelheden. Bestelde haken kunnen niet geretourneerd worden.

Voor meer informatie over de juiste maatvoering van L- en J-haken zie ook onze website [www.nesbv.nl](http://www.nesbv.nl)/golfplaatbevestigers.